День рождения огнетушителя

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 07.02.202209:02 |
| **День рождения огнетушителя** |
|  |
| 7 февраляотмечается День рождения огнетушителя. В качестве первичных средствтушения пожаров он занимают одно из главных мест в системепротивопожарной защиты.Первый огнетушитель, максимально близкий к актуальным моделям, былзапатентован американцем Аланом Креем 7 февраля 1863 г. Эта дата истала официальным Днем рождения огнетушителя. В России в конце XIXвека изобретатель Наум Шефталь придумал взрывной огнетушитель«Пожарогаз». Устройство представляло собой шестигранную емкость,заполненную противопожарными (гасильными) веществами. Внутрикоробки также находился картонный стакан с солями и патрон спорохом. От него наружу вводился бикфордов шнур с пороховой ниткой.В 1904 году инженер россиянин А. Лоран изобрел пенный огнетушитель.Позже возникли порошковые и углекислотные огнетушители. Со временемогнетушители модернизировались. В наше время созданысовременные  - удобные и простые в применении.Огнетушители являются незаменимыми помощниками и составляют основубезопасности при пожаре. Работники ФГКУ «Национальныйгорноспасательный центр» неоднократно проводили обучающие акции длянаселения. Каждый человек должен знать, как устроен, как действуетогнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожараогнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуетсяпотушить небольшое возгорание или удержать распространение пожарадо прибытия пожарных.Важно! Приобретите огнетушитель, которым вы сможете потушить пожарв момент его возникновения. Огнетушитель должен быть такоговеса, чтобы члены семьи могли им воспользоваться.ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» напоминает о правилахиспользования огнетушителя. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |